**Descrizione per capitolato**

**Modelroll**

Persiana avvolgibile MODELROLL con lamelle in lega di alluminio verniciato larghezza mm 58 spessore mm 0.45 di sezione arcuata con nervature longitudinali di irrigidimento e dispositivo automatico per l’orientamento delle lamelle in posizione di chiusura. Nastri di sollevamento, abbassamento e orientamento in acciaio inox. Guide laterali di scorrimento a canale mm 20.5x32x1.2. Spiaggiali tubolari in lega UNI 6060 anodizzata al naturale.

Squadrette di arresto con tamponi antiurto in P.V.C.

Rulli avvolgitori in acciaio zincato completi di supporti normali di ancoraggio a murare.

**Tipi di comando:**

Argano autofrenante corredato di gruppo finecorsa, aste oscillanti in alluminio

anodizzato al naturale e manovelle , placche di rinvio a 45 gradi e ferma aste in P.V.C.

rigido.

**In alternativa:**

Comando a motoriduttore asincrono monofase 230v- 50Hz, inserito nel rullo di avvolgimento, grado di protezione IP 44, protezione termica, freno elettromagnetico, finecorsa automatici incorporati di arresto superiore ed inferiore del motore, cavo di alimentazione.