**Prestazioni**

**Volvipak**

* La persiana Volvipak a telo completamente abbassato non si può sollevare dall'esterno.
* Il vano di raccolta è chiuso nella parte inferiore da un canale in estruso di alluminio prelaccato che impedisce agli uccelli di annidarsi.
* L'isolamento acustico (abbattimento del rumore esterno di oltre il 10%), e la silenziosità di funzionamento anche sotto l'azione del vento sono elementi qualificanti di questa persiana avvolgibile.
* Efficace protezione contro il sole, le intemperie e gli sguardi indiscreti.
* I collegamenti tra le stecche sono ottenuti con ganci a cerniera scorrevoli in acciaio inox, che consentono la spaziatura tra stecca e stecca ed assicurano una buona regolazione della luce e dell'areazione lasciando un passaggio d'aria del 10% ad avvolgibile abbassato. Altresì si ha l'oscuramento del locale abbassando completamente l'avvolgibile ed accostando le stecche.
* Data la struttura in lega di alluminio prelaccato e acciaio inox il prodotto è inattaccabile dagli agenti atmosferici, riducendo al minimo manutenzione e rendendolo un investimento durevole.
* Per le sue specifiche caratteristiche estetiche e prestazionali, rappresenta la soluzione ideale per centri residenziali, adattandosi ad ogni stile architettonico. Può essere impiegata anche nella ristrutturazione dove non è previsto il vano cassonetto.